**半自动胶囊充填机参数需求**

1. 适用于粉状、颗粒状物品的胶囊充填
2. 产量不低于10000PCS/小时
3. 可充填0#、1#、2#、3#、4#标准硬胶囊，不漏粉
4. 设备使用压力为0.4～0.6MPa
5. 设备工作噪音低，符合GMP生产要求
6. 接触药品部位采用不锈钢304材质，耐腐蚀，方便清洁灭菌

采购数量：1台